|  |  |
| --- | --- |
| Погоджено | **ЗАТВЕРДЖУЮ**  **Заступник директора з НВР**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інна СЛАБА**  **\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р** |

**Робоча навчальна програма**

**Професія: 7433 Кравець**

**Професійна кваліфікація: : Кравець (2-3)-го розряду**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код та назва модуля результату навчання**  **Кількість годин на модуль, результат навчання** | **Код компетентності** | | | **Назва компетентності** | **Всього годин на професійно теоретичну підготовку** | | | **З них ЛПР** | **Всього годин на професійно – практичну підготовку** | | | **Виробниче навчання в навчальній майстерні** | | **Виробниче навчання в умовах виробництва** | | | **Виробнича практика** | |
|
|
| **М.1 Виготовлення виробів постільного,**  **столового та інтер’єрного асортименту.** | | | | | **94** | | | **36** | **290** | | | **108** | | **0** | | | **182** | |
| РН.1.  **180 годин** | Проводити підготовчі роботи для надання швейних послуг**.** | | | | **56** | | | **22** | **124** | | | **54** | |  | | | **70** | |
| ПК 1. | | | Здатність організовувати робоче місце при виконанні швейних робіт | **2** | | |  | **13** | | | **6** | |  | | | **7** | |
| ПК 6. | | | Оволодіння основами матеріалознавства, визначення складу, властивостей матеріалів. | **12** | | | **4** |  | | |
| ПК 2. | | | Здатність виконувати найпростіші ручні роботи. | **10** | | | **6** | **26** | | | **12** | |  | | | **14** | |
| ПК 3. | | | Здатність виконувати найпростіші машинні роботи. | **24** | | | **10** | | **52** | **24** | | |  | | | **28** | |
| ПК 4. | | | Здатність виконувати технічне обслуговування обладнання та використовувати засоби малої механізації. | **4** | | |  | | **13** | | **6** | |  | | | **7** | |
| ПК 5. | | | Здатність виконувати волого-теплову обробку виробу та клейові з’єднання. | 4 | | | **2** | | **20** | | **6** | |  | | | **14** | |
| РН.2.  92 години | **Вміти виготовляти вироби постільного, столового ассортименту.** | | | | **20** | | | **6** | | **72** | | **30** | |  | | | **42** | |
| ПК 1. | | | Здатність визначати асортимент тканин для виготовлення постільної, столової білизни. | 2 | | |  | | **20** | | **6** | |  | | | **14** | |
| ПК 2. | | | Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення постільної, столової білизни | 4 | | |  | |  | | |  | |
| ПК 3. | | | Здатність виконувати пошиття постільної, столової білизни. | 12 | | | **6** | | **52** | | **24** | |  | | | **28** | |
| ПК 4. | | | Здатність виконувати ремонт та оновлення постільної та столової білизни. | 2 | | |  | |  | | |  | |
| РН. 3.  105 годин | **Вміти виготовляти текстильні вироби**  **інтер’єрного асортименту.** | | | | **18** | | | **8** | | **87** | | | **24** |  | | | **63** | |
| ПК 1. | | | Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення текстильних виробів інтер’єрного призначення ( штор, чохлів та інших нескладних виробів). | 6 | | | **2** | | **40** | | | **12** |  | | | **28** | |
| ПК 2. | | | Здатність виконувати пошиття текстильних виробів інтер’єрного призначення. | 12 | | | **6** | | **47** | | | **12** |  | | | **35** | |
| Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | | | | |  | | |  | | **7** | | |  |  | | |  | |
| **Всього кравець 2-го розряду** | | | | | **94** | | | **36** | | **290** | | | **108** | **0** | | | **182** | |
|  | | **М.2 Виготовлення поясних виробів.** | | | **110** | | **50** | | | **122** | | | **66** | **0** | | | **56** | |
| РН.4.  232 години | | | **Вміти виготовляти поясні вироби з використанням примірок.** | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | ПК 1. | | Здатність виготовляти спідниці | **40** | | **20** | | | **51** | | | **30** | |  | | | **21** |
| ПК 2. | | Здатність виготовляти жіночі штани | **64** | | **28** | | | **58** | | | **30** | |  | | | **28** |
| ПК 3. | | Здатність виконувати ремонт окремих деталей поясних виробів. | **6** | | **2** | | | **13** | | | **6** | |  | | | **7** |
|  | | **М3. Виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки** | | | **226** | | **40** | | | **375** | | | **228** | | **0** | | | **147** |
| РН 5.  601 година | | **Вміти виготовляти вироби платтяно-блузочного асортименту з виконанням примірок.** | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| ПК 1. | | Здатність виготовляти сукню нескладної технологічної обробки | **54** | | **10** | | | **102** | | | **60** | | |  | | **42** |
| ПК 2. | | Здатність виготовляти халат нескладної технологічної обробки | **54** | | **10** | | | **76** | | | **48** | | |  | | **28** |
| ПК 3.. | | Здатність виготовляти блузу з застібкою нескладної технологічної обробки | **70** | | **14** | | | **108** | | | **66** | | |  | | **42** |
| ПК 4. | | Здатність виготовляти одяг дитячого асортименту | **42** | | **6** | | | **76** | | | **48** | | |  | | **28** |
| ПК 5. | | Здатність виконувати ремонт виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу | **6** | |  | | | **19** | | | **12** | | |  | | **7** |
| Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | | | | |  |  | | | | **7** | | |  | | |  | |  |
| **Всього кравець 3 розряду** | | | | | **336** | | **90** | | | **504** | | | **294** | | | **0** | | **203** |

Розглянуто на засіданні методкомісії

Протокол №\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_

Голова метод комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗМІСТ**

**робочої навчальної програми професійно-теоретичної підготовки**

**Професія: 7433 Кравець**

**Професійна кваліфікація: Кравець (2—3)-го розряду**

**Код і назва модуля**  **М.1 Виготовлення виробів постільного, столового та інтер’єрного асортименту.**

**Код і назва результату навчання: РН.1. Проводити підготовчі роботи для надання швейних послуг.**

**Код і назва компетентності: ПК 1. Здатність організовувати робоче місце при виконанні швейних робіт.**

**Зміст компетентності:** вимоги до організації робочого місця кравця. Охорона праці при виконанні ручних, машинних, волого теплових робіт. Інструменти та пристосування для виконання ручних, машинних та волого – теплових робіт. Класи і конструктивні особливості швейного обладнання.

**Код і назва компетентності: ПК 6. Оволодіння основами матеріалознавства, визначення складу, властивостей матеріалів.**

**Зміст компетентності** Загальні відомості про волокна їх класифікація. Види текстильних волокон за походженням, будова і властивості. Обробка тканин. Основні етапи обробки тканин. Властивості тканин геометричні, фізичні, механічні та технологічні. Загальні відомості про асортимент тканин. Швейні нитки, їх характеристика. Клейові матеріали, їх застосування. Одягова фурнітура . Вимоги до якості. Оздоблювальні матеріали, їх призначення. Способи чищення швейних виробів. Умови зберігання швейних матеріалів та швейних виробів на підприємствах.

Практичні роботи:

1. Визначення складу матеріалів
2. Визначення властивостей тканин, лицьового та виворітного боків тканин
3. Визначення виду клейових матеріалів та матеріалів для з’єднання деталей одягу.
4. Визначення виду фурнітури та оздоблювальних матеріалів, їх призначення.

**Код і назва компетентності: ПК 2. Здатність виконувати найпростіші ручні роботи.**

**Зміст компетентності** Правила користування інструментами та пристосуваннями, їх використання при обробці деталей виробу. Поняття про стібок, строчку та шов. Види ручних стібків, їх класифікація. Строчки прямого стібка ( зметувальна, наметувальна, приметувальна, виметувальна, заметувальна, копіювальна, строчка для утворення зборок, прокладна строчка). Правила виконання і розміри стібків. Призначення строчок прямих стібків, приклади робіт. Строчки косого стібка ( наметувальна, виметувальна, обметувальна, підшивна). Правила виконання і розміри стібків. Призначення строчок косих стібків, приклади робіт. Хрестоподібні та петлеподібні стібки (зшивні, хрестоподібний , потайні підшивочні). Правила виконання і розміри. Призначення строчок, приклади робіт. Спеціальні стібки. Обметування зрізів. Виготовлення прорізної петлі, нитяної петлі, прямої та фігурної закріпок. Термінологія ручних робіт. Вимоги до виконання ручних робіт.

Практичні роботи:

1. Виконання ручних прямих стібків і строчок на зразках.,
2. Виконання ручних косих стібків і строчок на зразках
3. Виконання ручних петле хрестоподібних стібків на зразках
4. Виконання операцій спеціальними стібками на зразках. ( пришивання фурнітури та виконання закріпок).
5. Виконання аплікації ручними прямими, косими, петле хрестоподібними стібками.

**Код і назва компетентності: ПК 3. Здатність виконувати найпростіші машинні роботи.**

**Зміст компетентності** Класифікація машинних ниткових швів. З’єднувальні шви. Зшивні ( на ребро, з розпрасуванням зрізів, з запрасуванням зрізів, з обметуванням зрізів. Розстрочні ( з глухими краями, відлітними краями). Настрочні ( з відкритими зрізами, одним закритим зрізом). Накладні ( з відкритими зрізами, одним закритим зрізом, двома закритими зрізами). Білизняні (запошивний, подвійний). Їх призначення, технічні умови на виконання.

Крайові шви. Обшивні шви ( у кант, в розкол, у складну рамку, просту рамку). Обкантувальні шви ( з відкритим зрізом, з закритим зрізом, запрасованою бейкою, спеціальною тасьмою).Шви в підгин ( з відкритим обметаним зрізом, закритим зрізом, з обкантованим зрізом, пришитою підкладкою Їх призначення, технічні умови на виконання.

Оздоблювальні шви*.* Шви з кантом ( зшивний, накладний, обшивний*).* Рельєфні шви ( настрочний на суцільній деталі, виточний, з шнуром, застрочені дрібні складки - защипи). Складки (з’єднувальні: однобічна, зустрічна; оздоблювальна: однобічна, зустрічна, бантова). Їх призначення, технічні умови на виконання. Термінологія машинних робіт. Вимоги до виконання машинних робіт

Практичні роботи:

* Виконання з’єднувальних швів
* Виконання крайових швів
* Виконання оздоблювальних швів

**Код і назва компетентності: ПК 4. Здатність виконувати технічне обслуговування обладнання та використовувати засоби малої механізації.**

**Зміст компетентності** Основні робочі деталі швейної машини, їхнє призначення характеристика човникового стібка та його утворення . Заправлення верхньої та нижньої нитки в машину човникового стібка Проведення нижньої нитки на поверхню голкової пластини. Регулювання натягу верхньої та нижньої нитки в машині човникового стібка. Будова регулятора натягу верхньої нитки Будова шпульного ковпачка та човникового комплекту. Пристрій для намотування ниток на шпулю, його будова та принцип роботи. Будова машинної голки. Прийоми підбору голок та ниток . Дефекти строчки при неякісному догляді за швейною машиною, способи їх виявлення та методи усунення. Призначення засобів малої механізації.

**Код і назва компетентності: ПК 5. Здатність виконувати волого-теплову обробку виробу та клейові з’єднання.**

**Зміст компетентності** Призначення волого – теплової обробки та її сутність. Режими і параметри ВТО. Термінологія волого – теплових робіт. Технічні умови на виконання волого – теплових робіт. Види клейових з’єднань в сучасній технології виготовлення одягу. Клейові матеріали. Вимоги до дублювання деталей.

Практичні роботи:

1. Виконання волого – теплових робіт відповідно до технології обробки різних видів матеріалів.
2. Виконання прийомів дублювання деталей.

**Код і назва результату навчання: РН2. Вміти виготовляти вироби постільного, столового ассортименту.**

**Код і назва компетентності: ПК 1. Здатність визначати асортимент тканин для виготовлення постільної, столової білизни.**

**Зміст компетентності** Асортимент натуральних (бавовняних, лляних тканин для виготовлення постільної, столової білизни. Властивості тканин білизняної групи. Швейні нитки для виготовлення постільної, столової білизни. Класифікація постільної, столової білизни.

**Код і назва компетентності: ПК 2. Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення постільної, столової білизни**

**Зміст компетентності** Розрахунок витрат матеріалів до розкроювання. Технічні вимоги до розкроювання. Обладнання для розкроювання матеріалів. Вимоги охорони праці роботи з обладнанням та інструментом для розкроювання.

**Код і назва компетентності: ПК 3. Здатність виконувати пошиття постільної, столової білизни.**

**Зміст компетентності** Технологія виготовлення скатертин, серветок, рушників. Способи оздоблення країв столової білизни оборкою, обкантувальним швом з закритим зрізом, мереживом. Обробка зовнішніх кутів серветок і скатертин. Технологія обробки прихваток. Види фартухів. Обробка зрізів фартуха. Обробка накладної кишені Обробка пояса із суцільно кроєної деталі Технологія обробки комплектів постільної білизни: простирадл суцільних, з двох частин; Обробка простирадла еластичною тасьмою, наволочок з застібкою на ґудзики, тасьму «Блискавку», зав’язки, на запах; підковдр з розрізом «щілина», овальним, прямокутним. Обробка розрізу тасьмою велкро (липучкою) Обробка внутрішніх кутів підковдр. Обробка країв столової, постільної білизни, швом у підгин з закритим зрізом, обкантувальним швом, обкантувальною тасьмою, косою бейкою.

Практичні роботи:

1. Способи обробки зрізів скатертини ( згідно з варіантом).

2. Способи оздоблення столової білизни.

3. Методи обробки постільної білизни згідно з варіантом.

4. Методи обробки столової білизни згідно з варіантом.

**Код і назва компетентності: ПК 4. Здатність виконувати ремонт та оновлення постільної та столової білизни.**

**Зміст компетентності** Види ремонту постільної та столової білизни . Способи ремонту( залатування, заміна зношених ділянок способом заміни та комбінування тканин, застосування оздоблення: мережива, кантів, бахроми, тасьми, вишивки для маскування пошкоджених ділянок виробів постільної та столової білизни).

**Код і назва результату навчання : РН 3. Вміти виготовляти текстильні вироби інтер’єрного асортименту.**

**Код і назва компетентності: ПК 1. Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення текстильних виробів інтер’єрного призначення ( штор, чохлів та інших нескладних виробів).**

**Зміст компетентності** Правила добору тканини. Розрахунок довжини та ширини портьєр. Розрахунок кількості тканини за висотою Правила користування робочими лекалами відповідно до виробу. Розкладка лекал та технічні вимоги до розкладки лекал та розкрою текстильних виробів інтер’єрного призначення. Рекомендації з оформлення віконного декору. Технологія оздоблення виробів(китиці, текстильний бордюр, магнітні стрічки, фактурний шнур, металеві або дерев’яні кільця, липучки, папір або атласні стрічки для виготовлення квітів-підхватів).

Практичні роботи:

1. Виконати розрахунок довжини, ширини штор та кількості тканини за висотою ( за варіантом ескізу).
2. Виготовити лекала та виконати розкладку виробів інтер’єрного призначення ( за варіантом).

**Код і назва компетентності: ПК 2. Здатність виконувати пошиття текстильних виробів інтер’єрного призначення.**

**Зміст компетентності** Технологія обробки виробів інтер’єрного призначення. Способи обробки зрізів. Види монтажної тасьми. Різновиди складок, за драпірованих за допомогою монтажної тасьми. Обробка верхнього зрізу на монтажну тасьму. Обробка верхнього зрізу штор подвійними (потрійними) зборками Обробка верхнього зрізу штори на кулісі Портьєри на петлях (на патах. Види та обробка декоративних підхватів. Обробка нижніх зрізів штор.

Практичні роботи:

1. Визначити вид тканини та оздоблення для виготовлення виробів iнтер’єрного призначення ( за ескізом).
2. Визначити способи обробки бокових зрізів виробів інтер’єрного призначення ( відповідно до варіанту).
3. Визначити способи обробки верхнього зрізу штор ( за ескізом).
4. Визначити способи обробки нижніх зрізів виробів інтер’єрного призначення (відповідно до варіанту ).

***Форма проведення оцінюванні результату опанування модуля:*** тестування***.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Код і назва модуля М.2 Виготовлення поясних виробів.**  **Код і назва результату навчання: РН. 4. Вміти виготовляти поясні вироби з використанням примірок.**  **Код і назва компетентності** **ПК 1. Здатність виготовляти спідниці**  **Зміст компетентності** Види та фасони спідниць; асортимент тканин для виготовлення спідниці; властивості тканин для виготовлення спідниці; види прикладних та з’єднувальних матеріалів; асортимент оздоблювальних матеріалів та фурнітури для виготовлення спідниці; розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання спідниць; розрахунок та побудову креслення прямої двошовної спідниці; розрахунок та побудову клиновидної спідниці; розрахунок та побудову кльошових спідниць; технічне моделювання спідниць на основі прямої двошовної спідниці з складками, вертикальними і фігурними рельєфами, підрізами, драпуванням, кокетками, на запах, з воланами по низу, розширених до низу. Модульна основа зображення фігури людини, типологія фігури . особливості виконання ескізів одягу. Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви деталей крою. Лінії та зрізи деталей крою, їх назви. Напрямок нитки основи на деталях крою. Правила перевірки деталей спідниці по лекалам. Початкова обробка спідниці. Обробка виточок, складок. Види та призначення виточок, складок. Обробка зрізів деталей спідниці. Види кишень в поясних виробах. Деталі кишені, їх призначення і правила викроювання. Технологія обробки накладних, кишень. Особливості обробки виробів з клинами. Обробка шлиці та розрізу.. Обробка бокових швів. Правила зметування та зшивання бокових зрізів. Правила розпрасування та запрасування бокових швів спідниці. Обробка застібки спідниці. Види застібок в спідницях, місце розташування застібок в спідниці. Послідовність обробки застібки на тасьму « блискавку» в лівому боковому шві. Технологія обробки верхнього зрізу спідниці пришивним поясом і без нього (обшивкою). Обробка низу спідниці швами в підгин, оборкою, воланом, пришивним поясом Остаточне прасування та оздоблення спідниці. Обметування петель та пришивання ґудзиків. Перевірка якості виробу. Правила підготовки та проведення примірки . Загальна характеристика краєобметувальних машин. Робочі органи краєобметувальних машин Призначення та взаємодія основних механізмів. Заправка ниток в крає обметувальних машинах Процес утворення крає обметувального стібка. Основні регулювання.  Практичні роботи:   1. Визначення асортименту тканин для виготовлення спідниці та їх властивості. 2. Визначення виду фурнітури та оздоблювальних матеріалів, їх призначення. 3. Визначення виду клейових матеріалів та матеріалів для з’єднання деталей одягу 4. Виконати розрахунок та побудову конструкції прямої спідниці на задану статуру. 5. Виконати розрахунок та побудову конструкції клиновидної спідниці; 6. Виконати розрахунок та побудову конструкції кльошової спідниці 7. Виконати технічне моделювання спідниць за ескізом. 8. Виконати зображення модульної основи фігури людини. 9. Виконання ескізів спідниць різних фасонів. 10. Описати зовнішній вигляд, вказати назву деталей крою спідниці згідно моделі. 11. Розробка конструкції спідниці згідно ескізу. 12. Заправлення ниток у краєобметувальну машину. 13. Вивчення процесу утворення краєобметувального стібка. 14. Виконати основні регулювання машини краєобметувального стібка.   **Код і назва компетентності: ПК 2. Здатність виготовляти жіночі штани**  **Зміст компетентності** асортимент, склад тканин для виготовлення штанів; властивості тканин для виготовлення штанів; прикладні та з’єднувальні матеріали фурнітура для виготовлення штанів; Види і фасони жіночих штанів; конструктивні особливості деталей штанів в залежності від фасону; розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання штанів; розрахунок та побудову класичних жіночих штанів; розрахунок та побудова щільно облягаючих штанів, основні принципи технічного моделювання штанів з складками, підрізами, рельєфами, розширених та звужених до низу; послідовність виконання робочих та творчих ескізів будь-якої моделі штанів з урахуванням всіх вимог. Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Найменування деталей крою. Лінії та зрізи деталей крою, їх назви. Направлення ниток основи на деталях крою. Допустимі відхилення від основного направлення ниток. Підготовка деталей до пошиття. Обметування зрізів деталей штанів. Обробка виточок, складок, шльовок, хлястиків. Види кокеток. Обробка пришивних і накладних кокеток. Волого – теплова обробка передніх та задніх половинок жіночих штанів. Призначення відтягування і спрасування задніх і передніх половинок штанів. Види бокових кишень. Деталі кишені, їх призначення і правила викроювання. Обробка кишені з відрізним бочком-підзором. з суцільно викроєною та відрізною обшивкою. Обробка кишені в бокових швах , з кантом, з листочкою. Обробка накладної кишені з клапаном, кишені – портфель. Технологія обробки прорізних кишень в рамку та листочку з вшивними кінцями на передній половинці штанів. З’єднання бічних та крокових зрізів їх волого – теплова обробка. Обробка застібки штанів. Види застібок та місце їх розташування. Способи обробки застібок в жіночих штанах. Розкрій деталей для обробки застібки на тасьму «блискавка». Послідовність обробки застібки на тасьму «блискавка» в брюках. Особливості обробки застібки в штанах з тонких тканин. З’єднання середніх зрізів. Способи обробки верхнього зрізу штанів пришивним поясом у виробах з товстих тканин, пришивним поясом з еластичною тасьмою, обкантувальною тасьмою, швом в підгин з еластичною тасьмою. без пояса ( обшивкою). Різноманітні способи обробки низу штанів: без манжет, з подвійною або полуторною манжетою, пришивними манжетами, розрізами. Остаточне прасування, чистка штанів. Послідовність виконання ВТО Обметування петель та пришивання ґудзиків. Призначення, принцип роботи та особливості роботи на петельних, закріпочних машинах;  Практичні роботи:   1. Визначення асортименту тканин для виготовлення штанів та їх властивості. 2. Визначення виду фурнітури та оздоблювальних матеріалів, їх призначення. 3. Визначення виду клейових матеріалів та матеріалів для з’єднання деталей штанів. 4. Визначення конструктивних особливостей деталей штанів в залежності від фасону 5. Виконати розрахунок та побудова креслення класичних жіночих штанів. 6. Виконати розрахунок та побудова креслення щільно облягаючих штанів. 7. Виконати розробку конструкції жіночих штанів на задану статуру . 8. Виконати технічне моделювання штанів за ескізом. 9. Виконання ескізів штанів різних фасонів. 10. Способи обробки низу штанів 11. Виконання кишені з відрізним бочком-підзором. 12. Виконання прорізної кишені в рамку на передній половинці штанів. 13. Заправлення ниток у петельну машину. 14. Вивчення процесу утворення петельного човникового стібка. 15. Основні регулювання машини петельного стібка. 16. Заправлення ниток закріпочних машин. 17. Основні регулювання закріпочних машин.   **Код і назва компетентності:ПК 3. Здатність виконувати ремонт окремих деталей поясних виробів.**  **Зміст компетентності** асортимент та властивості матеріалів для виконання ремонту деталей поясних виробів їх характеристика. Види та способи ремонту застібок, верхнього зрізу, низу спідниць та жіночих штанів. Способи виконання ремонту декоративними латками, вишивкою, способом заміни деталей та поєднання різних матеріалів. Технологічна послідовність виконання ремонту поясних виробів.  Практичні роботи:   1. Підібрати види матеріалів та способи ремонту спідниці згідно запропонованої моделі 2. Підібрати види матеріалів та способи ремонту жіночих штанів згідно запропонованої моделі.   ***Форма проведення оцінюванні результату опанування модуля:*** тестування.  **Код і назва модуля: М 3. Виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки.**  **Код і назва результату навчання:РН 5. Вміти виготовляти вироби платтяно-блузочного асортименту з виконанням примірок.**  **Код і назва компетентності** **ПК 1. Здатність виготовляти сукню нескладної технологічної обробки**  **Зміст компетентності** Види та фасони суконь Властивості тканин для виготовлення сукні; прикладні та з’єднувальні матеріали для виготовлення сукні; асортимент та вимоги до якості оздоблювальних матеріали та фурнітури для виготовлення сукні;. розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання суконь; розрахунок та побудову креслення базисної сітки плечового виробу; розрахунок та побудову креслення жіночої сукні прямого силуету; розрахунок та побудову креслення прямого вшивного одношовного рукава; технічне моделювання простих моделей суконь; Переміщення нагрудної виточки на зрізи деталі Технічне моделювання рельєфів, простих підрізів. Технічне моделювання вшивного рукава до сукні Особливості побудови креслення основи сукні, відрізної на лінії талії Послідовність виконання робочих та творчих ескізів будь-яких моделей суконь з урахуванням всіх вимог Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови на розкрій. Види петель в легкому одязі. Технологія обробки навісних петель: з обшивного шнура та з повздовжньої смужки тканини Різновидності виточок і підрізів. Технологія обробки виточок і підрізів. Види рельєфів та їх обробка. Види та способи обробки застібок. Технологія обробки застібки обшивками підбортами, вшитими планками, планками – підбортами. Види кишень в легкому одязі. Технологія обробки прорізних кишень Обробка плечових і бічних швів. Обробка горловини виробу у виробах без коміра. Обробка пройм у виробах без рукавів. Обробка сукні відрізної по лінії талії. Обробка низу виробу. ВТО готового виробу. Пришивання фурнітури. Контроль якості. Характеристика індивідуального виготовлення одягу. Виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту з двома примірками. Призначення, принцип роботи та особливості машин зигзагоподібної строчки.  Практичні роботи:   1. Визначення асортименту тканин для виготовлення сукні та їх властивості. 2. Розмірні ознаки, розрахунок та побудова креслення базисної сітки плечового виробу. 3. Виконання розрахунків та побудова креслення жіночої сукні прямого силуету. 4. Розрахунок та побудова креслення прямого вшивного одношовного рукава. 5. Розрахунок та побудова креслення основи сукні на конкретну фігуру. 6. Виконання технічного моделювання сукні ( за ескізом) 7. Виконання технічного моделювання вшивного рукава до сукні. 8. Заправлення ниток . вивчення процесу утворення зигзагоподібного стібка. Основні регулювання машини зигзагоподібного стібка.   **Код і назва компетентності** **ПК2. Здатність виготовляти халат нескладної технологічної обробки**  **Зміст компетентності** Жіночі халати. Загальна характеристика Виконання робочих та творчих ескізів жіночих халатів Характеристика та властивості асортименту тканин для виготовлення жіночих халатів. Конструктивні особливості деталей халатів в залежності від фасону; розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання халатів; розрахунок та побудову креслення жіночого халату прямого силуету; Оформлення краю борта, кишень, значення та види застібок, їх конструктивне оформлення; Конструювання комірів. Побудова креслення відкладних суцільно кроєних комірів. розрахунок та побудову креслення вшивного рукава сорочкового типу; технічне моделювання простих моделей халату; Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови на розкрій. Обробка пояса способом застрочування, обшивним швом, з прокладкою і без прокладки. Обробка вставок. Обробка бортів відрізними та суцільно кроєними підбортами. Обробка відкладного коміра. З’єднання відкладного коміра з горловиною виробу за уніфікованою технологією. З’єднання відкладного коміра з горловиною у виробах з лацканами з бавовняних, вовняних та шовкових тканин. З’єднання відкладного коміра з горловиною у виробах з застібкою до верху. Обробка деталей виробу з суцільно кроєним коміром. Способи обробки низу коротких рукавів.. Вшивання рукавів у відкриту пройму. Обробка низу виробу ( оборкою, воланом). ВТО готового виробу. Призначення, принцип роботи та особливості ґудзикових машин;  Практичні роботи:   1. Визначення асортименту тканин для виготовлення халатів та їх властивості. 2. Визначення виду фурнітури та оздоблювальних матеріалів для виготовлення халатів, їх призначення. 3. Виконання побудови креслення основи прямого жіночого халату . 4. Виконання побудови креслення відкладних суцільно кроєних комірів. 5. Виконання побудови креслення вшивного рукава сорочкового типу 6. Виконання ескізів халатів різних фасонів. 7. Виконання технічного моделювання халату згідно моделі. 8. Заправлення ниток . Основні регулювання ґудзикових машини   **Код і назва компетентності** **ПК3. Здатність виготовляти блузку з застібкою нескладної технологічної обробки**  **Зміст компетентності** Види і фасони блуз. Характеристика та властивості асортименту сучасних тканин для виготовлення жіночих блуз; прикладні та з’єднувальні матеріали для виготовлення блузи та вимоги до їх якості; асортимент оздоблювальних матеріалів та фурнітури для виготовлення блузи; Конструктивні особливості деталей блуз в залежності від фасону; розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання блуз; розрахунок та побудову креслення жіночої блузи прямого та напівприлеглого силуетів; розрахунок та побудову креслення звуженого до низу рукава; види комірів, які застосовуються в жіночих блузах; розрахунок та побудова креслення відкладного коміра з стійкою, вшивних комірів-стійка, комірів з відкритою горловиною, та суцільно викроєних плоско лежачих комірів для жіночої блузи. Моделювання комірів . Побудова оздоблювальних деталей, креслення манжетів. Технічне моделювання блузи з підрізами, кокетками, вставками. Технічне моделювання вшивного рукава. Послідовність виконання робочих та творчих ескізів будь-якої моделі блузи з урахуванням всіх вимог Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови на розкрій. Технологічна послідовність обробки блузи. Обробка оздоблювальних деталей: жабо, кокільє, рюш. Обробка пришивних кокеток з оборкою, мереживом, кантом Обробка фігурних кокеток. Обробка кутів та кокетки з виступаючими кутами Обробка потайної застібки, застібки пришивними та настрочними планками. Обробка коміра з відрізною та суцільно кроєною стійкою. З’єднання коміра з відрізною стійкою з горловиною Обробка коміра – банта. З’єднання коміра – банта з горловиною. Обробка коміра – стійки. З’єднання коміра – стійки з горловиною виробу Технологія обробки розрізів в рукавах швом в підгин, настрочною планкою, однією обшивкою. Обробка манжет різними способами та з’єднання їх з рукавами в чистий край, за уніфікованою технологією. З’єднання відкладних манжет з рукавами. Вшивання рукава в закриту пройму. Вшивання рукава в пройму з підокатником. Обробка плечових накладок. їх з’єднання з виробом. Підготовка блузи до І примірки Проведення І примірки. Внесення змін. Підготовка до ІІ примірки. Проведення ІІ примірки. Внесення змін. Обробка блузи після примірки. Способи обробки низу блуз.  Практичні роботи:   1. Виконання побудови креслення основи блуз прямого силуету 2. Виконання побудови креслення основи блуз напівприлеглого силуету з застібкою . 3. Виконання технічного моделювання ліфа жіночої блузи за ескізом 4. Виконання розрахунків та побудова креслення вшивних комірів 5. Виконання розрахунків та побудова креслення суцільно викроєних та плоско лежачих комірів 6. Виконання моделювання комірів ( за ескізом) 7. Виконання побудови креслення вшивного рукава звуженого до низу 8. Виконання технічного моделювання рукавів з ескізом 9. Виконання побудови оздоблювальних деталей. 10. Виконання робочих та творчих ескізів. 11. Виконати способи обробки потайної застібки   **Код і назва компетентності** **ПК4. Здатність виготовляти одяг дитячого асортименту.**  **Зміст компетентності** Види і фасони дитячого одягу. Характеристика та властивості асортименту тканин для виготовлення дитячого одягу; прикладні та з’єднувальні матеріали для виготовлення дитячого одягу; асортимент та вимоги до якості оздоблювальних матеріалів та фурнітури для виготовлення дитячого одягу; розмірні ознаки та прибавки, розрахунок та побудова креслення дитячого одягу прямого силуету та прямого вшивного одношовного рукава; принципи моделювання моделей дитячого одягу з кокетками, розширених до низу відрізних по лінії грудей, талії. Модульна основа зображення дитячого одягу, типологія дитячої фігури, особливості виконання ескізів дитячого одягу. Моделювання вшивних рукавів для дитячого одягу Назва деталей одягу, назва зрізів, технологічна послідовність виготовлення дитячого одягу. Обробка защипів, оборок, Способи оздоблення деталей дитячого одягу мереживом, бантами, кантами, бейкою, різними видами тасьми. Обробка накладних кишень , кишень в швах з різними видами оздоблень. Обробка одинарних комірів, обробка горловини, пройми обкантувальною тасьмою, бейкою. З’єднання одинарних комірів з горловиною. Особливості обробки дитячого одягу для немовлят .  Практичні роботи:   1. Визначення виду фурнітури та оздоблювальних матеріалів для виготовлення дитячого одягу, їх призначення. 2. Виконання розрахунків та побудова креслення дитячого одягу прямого силуету 3. Виконання технічного моделювання простих моделей дитячого одягу ( за ескізом) 4. Виконання ескізів дитячого одягу. 5. Виконання зображення модульної основи дитячої фігури .   **Код і назва компетентності : ПК 5. Здатність виконувати ремонт виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу.**  **Зміст компетентності** Асортимент та властивості матеріалів для виконання ремонту окремих деталей виробів платтяно-блузочного асортименту; види ремонту; методи ремонту окремих вузлів. Технологія виконання ремонту аплікацією. Способи оновлення деталей виробу шляхом використання знімних деталей, деталей з оздоблювальних тканин. Технологія виконання вшивних та накладних декоративних латок. Ремонт одягу за допомогою клейових матеріалів та з’єднань.  ***Форма проведення оцінюванні результату опанування модуля:*** тестування.  Розглянуто на засіданні метод.комісії  Протокол №\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_  Голова метод.комісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | омісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЗМІСТ**

**робочої навчальної програми професійно-практичної підготовки**

**Професія: 7433 Кравець**

**Професійна кваліфікація: Кравець (2-3)-го розряду**

Код і назва модуля **М.1 Виготовлення виробів постільного, столового та інтер’єрного асортименту.**

**РН.1. Проводити підготовчі роботи для надання швейних послуг.**

Код і назва компетентності **ПК 1. Здатність організовувати робоче місце при виконанні швейних робіт .**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять.

*Навчально-виробничі роботи*:

* Організувати робоче місце для виконання ручних робіт, застосовувати необхідні інструменти та обладнання вiдповiдно до видiв робіт..
* Організувати робоче місце для виконання машинних робіт, застосовувати необхідні інструменти та обладнання
* Організувати робоче місце для виконання волого теплових робіт, застосовувати необхідні інструменти та обладнання.

Код і назва компетентності **ПК 6. Оволодiння основами матеріалознавства, визначення складу, властивостей матеріалів.**

**Зміст компетентності** : Підбирати матеріали для виготовлення швейних виробів; підбирати прикладні, з’єднувальні матеріали та одягову фурнітуру; виконувати чищення та зберігання швейних виробів.

Код і назва компетентності **ПК 2. Здатність виконувати найпростіші ручні роботи.**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних робіт; дотримуватись технічних умов при виконанні ручних робіт; користуватися інструментами і пристроями при виконанні ручних робіт; підбирати голки та нитки відповідно до матеріалу, який обробляється;

* Виконання ручних прямих стібків і строчок ( зметувальна, наметувальна, приметувальна, виметувальна, заметувальна, копіювальна, строчка для утворення зборок, прокладна строчка).
* Виконання ручних косих стібків і строчок ( наметувальна, виметувальна, обметувальна, підшивна ).
* Виконання ручних петле хрестоподібних стібків (зшивні, хрестоподібний , потайні підшивочні)
* Виконання операцій спеціальними стібками ( пришивання фурнітури та виконання закріпок).

Код і назва компетентності **ПК 3. Здатність виконувати найпростіші машинні роботи.**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні машинних робіт; користуватися інструментом i пристроями при виконанні машинних робіт.

* Виконання машинних строчок ( по прямих лініях, овальних, зигзагоподібних, косих, паралельних строчок).
* Виконання зшивних швів ( на ребро, з розпрасуванням зрізів, з запрасуванням зрізів, з обметуванням зрізів; розстрочених (з глухими краями, відлітними краями). Настрочних (з відкритими зрізами, одним закритим зрізом). Накладних (з відкритими зрізами, одним закритим зрізом, двома закритими зрізами). Білизняних (запошивний, подвійний).
* Виконання обшивних швів (у кант, в розкол, у складну рамку, просту рамку); обкантувальних швів (з відкритим зрізом, з закритим зрізом, запрасованою бейкою, спеціальною тасьмою)*,* швів в підгин (з відкритим обметаним зрізом, закритим зрізом, з обкантованим зрізом, пришитою підкладкою .
* Виконання оздоблювальних швів*.* Шви з кантом (зшивний, накладний, обшивний*).* Рельєфні шви (застрочені дрібні складки - защипи).
* Виконання складок (з’єднувальні: однобічна, зустрічна; оздоблювальна: однобічна, зустрічна, бантова).

Код і назва компетентності **ПК 4. Здатність виконувати технічне обслуговування обладнання та використовувати засоби малої механізації.**

**Зміст компетентності** Підбирати машинні голки, замінювати машинні голки; заправляти швейні нитки та регулювати натяг ниток в швейних машинах; визначати дефекти строчок та вміти їх усувати; здійснювати чищення та змащування швейної машини. Виконання швейних операцій з застосуванням засобів малої механізації ( лапка для потайної застібки, одностороння лапка, лапка для виконання зигзагоподібної строчки, окантовував, тощо).

Код і назва компетентності **ПК 5. Здатність виконувати волого-теплову обробку виробу та клейові з’єднання.**

**Зміст компетентності** Організовувати робоче місце згідно з вимогами охорони праці; виконувати волого-теплову обробку, відповідно до режимів i параметрів волого-теплової обробки; підбирати клейові матеріали залежно від виду виробу та основного матеріалу; Виконувати дублювання деталей швейних виробів з застосуванням різних клейових матеріалів.

**РН2. Вміти виготовляти вироби постільного, столового ассортименту.**

Код і назва компетентності **ПК 1. Здатність визначати асортимент тканин для виготовлення постільної, столової білизни.**

**Зміст компетентності** Визначати асортимент, волокнистий склад та властивості тканин для виготовлення постільної, столової білизни; виконувати кiлькiсне та якісне оцінювання матеріалів, їх розбракування; підбирати швейні нитки.

**ПК 2. Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення постільної, столової білизни.**

**Зміст компетентності** Виконувати розрахунок витрат матеріалів до розкроювання виробів постільного асортименту.

Виконувати розкрiйнi роботи; користуватися інструментом для крою; дотримуватися вимог охорони праці при роботі з обладнанням та інструментом для розкроювання.

Код і назва компетентності  **ПК 3. Здатність виконувати пошиття постільної, столової білизни.**

**Зміст компетентності** : Дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт при виготовленні постільної, столової білизни; користуватися обладнанням для пошиття виробів; підбирати голки i нитки відповідно до матеріалу, який обробляється. Виготовляти постільну, столову білизну, підбирати методи обробки постільної та столової білизни залежно від виду матеріалу та технічних вимог.

**ПК 4. Здатність виконувати ремонт та оновлення постільної та столової білизни.**

**Зміст компетентності** приймати вироби постільного, столового асортименту для ремонту;

Визначати способи ремонту ( залатування, заміна зношених ділянок способом заміни та комбінування тканин, тощо). Виконувати ремонт постільної, столової білизни.

**РН 3. Вміти виготовляти текстильні вироби інтер’єрного асортименту**

Код і назва компетентності **ПК1. Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення текстильних виробів інтер’єрного призначення ( штор, чохлів та інших нескладних виробів).**

**Зміст компетентності**: Виконувати розрахунок довжини та ширини портьєр, кількості тканини за висотою. Виконувати перевірку і підготовку крою до роботи, перевірку нитки основи, деталей крою відповідності з малюнком. Виконувати розкладку лекал, розкрійні роботи для виготовлення текстильних виробів інтер’єрного призначення ( штор, чохлів та інших нескладних виробів) дотримуючись безпечних методів роботи на обладнанні при розкроюванні.

Код і назва компетентності **ПК 2. Здатність виконувати пошиття текстильних виробів інтер’єрного призначення.**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для пошиття виробів; виготовляти текстильні вироби iнтер’єрного асортименту; підбирати методи обробки текстильних виробів iнтер’єрного асортименту в залежності від виду матеріалу та технічних вимог, а саме: для обробки зрізів штор, ламбрекенів ; обробки верхнього зрізу штор на монтажну тасьму, подвійними (потрійними) зборками. на кулісі, на петлях (на патах); обробляти декоративні підхвати. Здійснювати догляд за швейними машинами при виготовленні текстильних виробів iнтер’єрного асортименту.

***Форма проведення оцінювання результатів опанування модуля:*** виготовлення наволочок.

Код і назва модуля **М.2 Виготовлення поясних виробів.**

**РН. 4. Вміти виготовляти поясні вироби з використанням примірок.**

Код і назва компетентності **ПК 1. Здатність виготовляти спідниці**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для пошиття спідниці.

- Виконати різні способи обробки технологічних вузлів спідниці: виточок, складок, защипів, накладних кишень, дрібних декоративних деталей, шлиці та розрізу, застібки на тасьму «блискавку», потайну тасьму « блискавку», петлі, ґудзики, кнопки, верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, низу різними способами, кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, пришивання фурнітури, тощо).

Код і назва компетентності **ПК 2. Здатність виготовляти жіночі штани**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для пошиття штанів.

Шити жіночі штани за індивідуальними замовленнями з виконанням примірок. Виконати різні способи обробки технологічних вузлів: волого-теплову обробку половинок штанів; виточок, складок, шльовок, хлястиків, обметування зрізів припусків на шов деталей; пришивних та накладних кокеток з прямим, овальним нижнім краєм, кишень з відрізним бочком з суцільно кроєною та відрізною обшивкою, кишені в бокових швах, з кантом, листочкою, накладної кишені з клапаном, кишені – портфель, прорізних кишень в рамку, з листочкою з вшивними кінцями, застібки на тасьму «блискавку», верхнього зрізу брюк (пришивним поясом у виробах з товстих тканин, пришивним поясом з еластичною тасьмою, обкантувальною тасьмою, швом в підгин з еластичною тасьмою. без пояса ( обшивкою), бокових, крокових та середніх зрізів брюк; низу брюк (швом у підгин, манжетами: подвійною, полуторною, пришивною, розрізами; кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, пришивання фурнітури тощо).

Код і назва компетентності **ПК 3. Здатність виконувати ремонт окремих деталей поясних виробів.**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для виконання ремонту поясних виробів. Виконати ремонт пошкоджених бокових, рельєфних швів, зрізів поясних виробів; заміну тасьми «блискавки», ремонт застібки, верхнього зрізу поясних виробів; укорочення низу штанів, спідниці, машинне штопання, вшивання латок, ремонт низу спідниць ( обметування, підшивання, застрочування, обкантування, ремонт за допомогою мережива, волану чи оборки з оздоблювальної тканини, тощо).

***Форма проведення оцінювання результатів опанування модуля***: виготовлення прямої спідниці з вовняної тканини.

Код і назва модуля **М 3. Виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту нескладної технологічної обробки.**

**РН 5. Вміти виготовляти вироби платтяно-блузочного асортименту з виконанням примірок.**

Код і назва компетентності **ПК 1. Здатність виготовляти сукню нескладної технологічної обробки**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для пошиття сукні нескладної технологічної обробки

Шити сукню нескладної технологічної обробки за індивідуальними замовленнями з виконанням примірок. Виконати різні способи обробки технологічних вузлів: навісних петель: з обшивного шнура та з повздовжньої смужки тканини; виточок, рельєфних швів, підрізів, прорізних кишень в рамку, застібки обшивками підбортами, вшитими планками, планками – підбортами; плечових та бічних швів зшивним швом з розпрасуванням зрізів; горловини та пройми виробу у виробах без коміра та рукавів; з’єднання ліфа з спідницею у сукнях відрізних по лінії талії; низу сукні. Виконати волого-теплову обробку сукні, підготувати сукню до примірки, провести примірки на фігурі замовника, внести зміни та доповнення.

Код і назва компетентності **ПК2. Здатність виготовляти халат нескладної технологічної обробки**

**Зміст компетентності**: Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для пошиття халату нескладної технологічної обробки. Шити халат нескладної технологічної обробки за індивідуальними замовленнями з виконанням примірок. Виконати різні способи обробки технологічних вузлів: пояса , хлястика способом застрочування, обшивним швом, з прокладкою і без прокладки; спинки зі швом по середині, пілочки з вставкою; бортів відрізними та суцільно кроєними підбортами; відкладного коміра та його з’єднання з горловиною виробу за уніфікованою технологією, у виробах з лацканами з бавовняних, вовняних та шовкових тканин, у виробах з застібкою до верху, деталей виробу з суцільно кроєним коміром; вшивання рукавів у відкриту пройму, бокових зрізів та нижнього зрізу рукава ; низу короткого рукава, низу халата оборкою, мереживом. Виконати кінцеве оздоблення виробу (виконання оздоблювальних робіт, обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання фурнітури). Підготувати халат до примірки, провести примірки на фігурі замовника, внести зміни та доповнення.

Код і назва компетентності **ПК3. Здатність виготовляти блузку з застібкою нескладної технологічної обробки**

**Зміст компетентності:** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для пошиття блузи з застібкою нескладної технологічної обробки. Шити блузку з застібкою нескладної технологічної обробки за індивідуальними замовленнями з виконанням примірок. Підготувати блузку до примірки, провести примірки на фігурі замовника, внести зміни та доповнення. Виконати різні способи обробки технологічних вузлів: оздоблювальних деталей: жабо, кокільє, рюш, воланів, оборок, пришивних кокеток з оборкою, мереживом., обробка фігурних кокеток, кутів та кокеток з виступаючими кутами; застібки настрочною, пришивною планкою, потайної застібки; коміра з відрізною стійкою та його з’єднання з горловиною; коміра – банта та його з’єднання з горловиною, коміра – стійки та його з’єднання з горловиною виробу; розрізів в рукавах швом в підгин, настрочною планкою, однією обшивкою; пришивних манжет та з’єднання їх з рукавами ( за уніфікованою технологією, в чистий край), відкладних манжет та з’єднання відкладних манжет з рукавами; вшивання рукавів в закриту пройму, плечових накладок їх з’єднання з виробом; низу виробу. Виконати кінцеве оздоблення виробу (виконання оздоблювальних робіт, обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання фурнітури).

Код і назва компетентності **ПК4. Здатність виготовляти одяг дитячого асортименту.**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для виготовлення одягу дитячого асортименту. Шити за індивідуальними замовленнями дитячий одяг нескладної технологічної обробки. Виконувати різні способи обробки технологічних вузлів: защипів, оборок, деталей дитячого одягу мереживом, бантами, кантами, бейкою, різними видами тасьми; накладних кишень , кишень в швах з різними видами оздоблень; одинарних комірів, горловини, пройми обкантувальною тасьмою, бейкою;

дитячого одягу для немовлят . Виконати волого-теплову обробку.

Код і назва компетентності  **ПК 5. Здатність виконувати ремонт виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу.**

**Зміст компетентності** Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого-теплових робіт; користуватися обладнанням для виконання ремонту виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу.

Проводити ремонт ( сукні, халату, блузи, одягу дитячого асортименту) та оновлювати вироби.

***Форма проведення оцінювання результатів опанування модуля:*** виготовлення блузи з легких тканин нескладної технологічної обробки.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Розглянуто на засіданні методкомісії  Протокол №\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_  Голова метод комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЗМІСТ**

**робочої навчальної програми професійно-практичної підготовки**

**Професія: 7433 Кравець**

**Професійна кваліфікація: Кравець 4-го розряду** .

Код і назва модуля **«КРВ – 4.1» Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.1.1 Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона праці. Ознайомлення з моделлю та технічними умовами на виготовлення чоловічої сорочки.

Підготовка деталей крою до пошиття. Обробка дрібних деталей. Обробка спинки, пілочок (подвійна накладна, пришивна, настрочна кокетка, накладної кишені, застібки). Обробка плечових зрізів. Обробка коміра та з’єднання з горловиною. Обробка рукавів (розрізу застібки). Вшивання рукавів в пройму. Обробка бічних зрізів. Обробка низу рукавів, нижнього зрізу виробу. Кінцеве оздоблення виробу (обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання фурнітури). Контроль якості готового виробу.

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:***  тестування, виготовлення чоловічої сорочки

Код і назва модуля **«КРВ – 4.2» Виготовлення чоловічих штанів, напівкомбінезонів**

Код і назва компетентності  **КРВ – 4.2.1 Виготовлення чоловічих штанів**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці. Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення чоловічих брюк. Підготовка деталей крою до пошиття (нанесення контрольних знаків, основних конструктивних ліній), перенесення лінії з однієї симетричної деталі на іншу. Волого-теплова обробка половинок брюк. Обробка виточок, складок, дрібних деталей. З’єднання передніх половинок брюк з підкладкою . Обметування зрізів припусків на шов деталей. Обробка кишень. Обробка бічних та крокових швів. Обробка застібки. Обробка верхнього зрізу брюк (пришивним поясом, обшивками тощо). Обробка середніх зрізів брюк. Обробка низу брюк (швом у підгин, манжетою тощо). Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, пришивання фурнітури тощо). Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів

Код і назва компетентності **КРВ – 4.2.2 Особливості виготовлення напівкомбінезонів**

**Зміст компетентності** виконувати різні способи обробки технологічних вузлів напівкомбінезонів (виконання прорізних кишень, обшивних петель, викроювання та підгонки підкладки з верхом виробу, тощо)

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:***  виготовлення чоловічих штанів, виготовлення напівкомбінезона .

Код і назва модуля **«КРВ – 4.3» Виготовлення верхнього жіночого одягу (жилету, жакету, куртки)**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.3.1 Виготовлення жилету**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці. Підготовка до І примірки: перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання дрібних деталей; перевірка деталей крою, перенесення контрольних на симетричні деталі, нанесення конструктивних ліній моделі,дублювання пілочок, волого-теплова обробка пілочок та спинки. зметування виточок, складок, рельєфів, тощо (по моделі). Вметування нижнього коміра в горловину. Заметування низу. Підготовка виробу до другої примірки: уточнення ліній, що змінилися під час примірки, перенесення намічених ліній на симетричну деталь виробу, обробка спинки пілочок (виточок, складок, кишень, тощо) обробка плечових, бічних зрізів, обробка краю борту, коміра та з’єднання його з горловиною виробу, розкрій деталей підкладки, заметування низу виробу. Обробка виробу після ІІ примірки: обробка підкладки, з’єднання її з виробом, кінцеве оздоблення виробу (волого-теплова обробка, обметування петель, пришивання фурнітури тощо), контроль якості виробу.

Код і назва компетентності **КРВ – 4.3.2 Виготовлення жакету**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці. Підготовка до І примірки: перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання дрібних деталей; перевірка деталей крою, перенесення контрольних на симетричні деталі, нанесення конструктивних ліній моделі, дублювання пілочок, волого-теплова обробка пілочок та спинки, зметування виточок, складок, рельєфів, тощо (по моделі). Вметування нижнього коміра в горловину. Обробка рукава, вметування правого рукава в пройми, прикріплення плечових накладок, заметування низу. Підготовка виробу до другої примірки: уточнення ліній, що змінилися під час примірки, перенесення намічених ліній на симетричну деталь виробу, обробка спинки пілочок (виточок, складок, кишень, тощо); обробка плечових, бічних зрізів, обробка краю борту, коміра та з’єднання його з горловиною виробу, розкрій деталей підкладки, обробка рукавів, вметування їх в пройми, прикріплення плечових накладок, заметування низу виробу.Обробка виробу після ІІ примірки: вшивання рукавів в пройми, обробка підкладки, з’єднання її з виробом, кінцеве оздоблення виробу (волого-теплова обробка, обметування петель, пришивання фурнітури тощо), контроль якості виробу.

Код і назва компетентності  **КРВ – 4.3.3 Особливості виготовлення куртки**

**Зміст компетентності** Виконувати різні способи обробки технологічних вузлів куртки (обробку бортів, лацканів, комірів, горловини, пройм, прорізних кишень, обшивних петель, з’єднання коміра з горловиною, з єднання рукавів з проймами, викроювання та підгонку підкладки з верхом виробу, наметування підборту, верхнього коміра, остаточну волого-теплову обробку куртки);

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:* Виготовлення жакету.**

Код і назва модуля **«КРВ –4.4» Виконання ремонту одягу та оновлення швейних виробів**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.4.1 Виконання ремонту одягу**

**Зміст компетентності** виконувати ремонт одягу різними способами; ремонтувати й оновлювати жилети на хутряній підкладці, натільну білизну (типу піжам, кальсонів, нічних та нижніх сорочок), постільну фасонну білизну (типу підковдра), ковдри, фартухи, рукавички, вироби виробничого одягу (у масовому виробництві) білизну та інші подібні їм вироби з різних матеріалів, ремонтувати шляхом вклеювання, вшивання, пришивання, настрочування вставок, доточок, накладок (наколінники, налокітники) на ділянках верху під час пошиття та ремонту різних виробів. Зашивати дефекти в штучних виробах зі збереженням рисунка, штопати візерунчасті та капронові вироби, трикотажні полотна, розправляти затяжки

Код і назва компетентності **КРВ – 4.4.2 Оновлення швейних виробів**

**Зміст компетентності** виконувати оновлення швейних виробів різними способами обробки; оновлювати жилети на хутряній підкладці, натільну білизну (типу піжам, кальсонів, нічних та нижніх сорочок), постільну фасонну білизну (типу підковдра), ковдри, фартухи, рукавички, вироби виробничого одягу (у масовому виробництві), білизну та інші подібні їм вироби з різних матеріалів

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:***  виконання ремонту: низу чоловічих штанів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Розглянуто на засіданні методкомісії  Протокол №\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_  Голова методкомісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **ЗАТВЕРДЖУЮ**  Заступник директора з НВР  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інна СЛАБА | |

**Робоча навчальна програма (професійна підготовка)**

**Професія: 7433 Кравець**

**Професійна кваліфікація: : Кравець 4-го розряду**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код та назва модуля | Кількість годин на модуль | Код та назва компетентності | Всього годин на компетентність | З них | | | | |
| Професійно теоретичну підготовку  На | | | Виробниче навчання | Виробнича практика |
| Усього |  | В т.ч на ЛПР |  |  |
| «КРВ – 4.1»  Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок | 116 | КРВ – 4.1.1 Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок | **116** | **30** | | **6** | **48** | **38** |
| КРВ – 4.2» Виготовлення чоловічих штанів, напівкомбінезонів | 165 | КРВ – 4.2.1 Виготовлення чоловічих штанів  КРВ – 4.2.2 Особливості виготовлення напівкомбінезонів | **74**  **91** | **12**  **23** | | **4**  **5** | **30**  **36** | **64** |
| «КРВ – 4.3» Виготовлення верхнього жіночого одягу (жилету, жакету, куртки) | 428 | КРВ – 4.3.1 Виготовлення жилету  КРВ – 4.3.2 Виготовлення жакету  КРВ – 4.3.3 Особливості виготовлення куртки | **50**  **109**  **77** | **20**  **43**  **35** | | **3**  **7**  **4** | **30**  **66**  **42** | **192** |
| «КРВ –4.4» Виконання ремонту одягу та оновлення швейних виробів | 25 | КРВ – 4.4.1 Виконання ремонту одягу  КРВ – 4.4.2 Оновлення швейних виробів | **11**  **14** | **5**  **2** | |  | **6**  **12** |  |
| **Всього : Кравець 4-го розряду** | 734 |  | **542** | **170** | | **29** | **270** | **294** |

Розглянуто на засіданні методкомісії

Протокол №\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_

Голова метод.комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗМІСТ**

**робочої навчальної програми професійно-теоретичної підготовки**

**Професія: 7433 Кравець**

**Професійна кваліфікація: Кравець 4-го розряду**

Код і назва модуля **«КРВ – 4.1» Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.1.1 Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок**

**Зміст компетентності** асортимент сучасних тканин для виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок; волокнистий склад тканин, їх будову та пошивні властивості; Моделі верхніх сорочок. Опис зовнішнього вигляду. Основні етапи обробки верхніх сорочок. Особливості обробки пілочок та спинки. Обробка подвійної кокетки. З’єднання кокеток сорочок що переходять на пілочку. Види застібок. Обробка застібки суцільно кроєними планками: імітаційними та потайними. Обробка застібки відрізними планками. Варіанти обробки коміра у верхніх сорочках та з’єднання їх з горловиною. Особливості обробки манжет рукавів верхніх сорочок. Методи обробки розрізів в рукавах сорочок. призначення, принцип роботи та особливості швейних машин ланцюгової строчки. розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для побудови креслення чоловічої сорочки; розрахунок і побудову базисної сітки креслення основи чоловічої сорочки; розрахунок і побудову креслення основи чоловічої сорочки; види комірів, що застосовуються в чоловічих сорочках, їх класифікація; побудова відкладних комірів з застібкою до верху – відкладних та стійок з різним ступенем прилягання; розрахунок і побудова одношовного вшивного рукава для чоловічої сорочки;

послідовність замальовки робочих ескізів верхніх (чоловічих) сорочок

Практичні роботи:

1. Розрахунок і побудова креслення основи чоловічої сорочки на конкретну фігуру, технологічна послідовність обробки згідно запропонованої моделі
2. Побудова креслення та моделювання комірів для чоловічої сорочки
3. Розрахунок та побудова креслення основи вшивного одношовного рукава

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:*** тестування, захист лабораторно – практичних робіт:

*Код і назва модуля* **«КРВ – 4.2» Виготовлення чоловічих штанів, напівкомбінезонів**

Код і назва компетентності  **КРВ – 4.2.1 Виготовлення чоловічих штанів**

***Зміст компетентності***асортимент сучасних костюмних тканин, підкладкових тканин, прикладні матеріали; асортимент та вимоги до якості фурнітури для виготовлення чоловічих штанів; Моделі чоловічих штанів. Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Найменування деталей крою. Лінії та зрізи деталей крою, їх назви. Направлення ниток основи на деталях крою. ВТО передніх і задніх половинок штанів. З’єднання бічних та крокових зрізів їх волого – теплова обробка. Види бокових кишень штанів. Деталі кишені, їх призначення і правила викроювання. Обробка кишені з відрізним бочком-підрізом. Види прорізних кишень на задніх половинках штанів. Місце їх розташування. Деталі кишень, їх призначення. Технічні умови обробки прорізних кишень на задніх половинкахштанів. Способи обробки застібок в чоловічих штанах. Розкрій деталей для обробки застібки на тасьму «блискавка», петлі та ґудзики. Послідовність обробки застібки на тасьму «блискавка» та петлі і ґудзики. Обробка верхнього зрізу. Складові частини поясу штанів і правила їх викроювання. Обробка верхнього зрізу пришивним поясом з корсажною тасьмою. З’єднання середніх зрізів. Різноманітні способи обробки низу штанів: без манжет, з подвійною або полуторною манжетою, з тасьмою. призначення, принцип роботи та особливості швейних машин безпосадочної строчки; фасоні брючних виробів, деталі конструкції чоловічих штанів, розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для побудови креслення чоловічих штанів, розрахунок та побудова креслення класичних чоловічих штанів, послідовність замальовки робочих ескізів чоловічих штанів різних фасонів.

Практичні роботи:

1. Розрахунок та побудова креслення  чоловічих штанів на конкретну фігуру.
2. Технічне моделювання штанів за ескізом

Код і назва компетентності **КРВ – 4.2.2 Особливості виготовлення напівкомбінезонів**

**Зміст компетентності** асортимент сучасних матеріалів та фурнітури для виготовлення напівкомбінезонів; Моделі чоловічих напівкомбінезонів. Опис зовнішнього вигляду, назва деталей крою напівкомбінезонів; зрізи, їх назви; напрямок нитки основи на деталях крою. Обробка хлястиків, бретель. Обробка застібки в бантовому зрізі. Обробка верхнього зрізу напівкомбінезонів еластичною стрічкою. Обробка напівкомбінезонів із застібкою в бокових швах. Обробка нагрудника. З’єднання нагрудника з передніми половинками штанів. Викроювання підкладки з утеплюючою прокладкою. Обробка утеплюючої підкладки та її з’єднання з напівкомбінезоном.Обробка низу швом в підгин з еластичною тасьмою, пришивною манжетою з еластичною тасьмою.особливості конструювання напівкомбінезонів; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для побудови креслення напівкомбінезонів, розрахунок та побудова креслення напівкомбінезона; послідовність замальовки робочих ескізів напівкомбінезонів

Практичні роботи:

1. Скласти технологічну послідовність обробки напівкомбінезона згідно запропонованої моделі.
2. Розрахунок та побудова креслення напівкомбінезона на конкретну фігуру
3. Технічне моделювання напівкомбінезона за ескізом

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:*** тестування, захист лабораторно – практичних робіт:

Код і назва модуля **«КРВ – 4.3» Виготовлення верхнього жіночого одягу (жилету, жакету, куртки)**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.3.1 Виготовлення жилету**

**Зміст компетентності** Моделі жіночих костюмних жилетів та жилетів, які виготовляються окремо від костюма. Опис зовнішнього вигляду моделей. Дублювання деталей жилета. Обробка розрізних виточок , рельєфів на суцільній деталі настрочним рельєфним швом. Обробка розрізу в середньому шві спинки. Обробка жилета з відрізним бочком. Обробка бортів та фігурного низу жилета. Обробка горловини та пройм. Обробка підкладки та з’єднання з верхом жилету. Кінцеве оздоблення виробу.. Розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання жилету; розрахунок та побудова креслення жіночого жилету напівприлеглого силуету; послідовність замальовки робочих ескізів жилету

Практичні роботи:

1. Розрахунок та побудова креслення жіночого жакету на конкретну фігуру
2. Технічне моделювання жіночих жилетів за ескізом

Код і назва компетентності **КРВ – 4.3.2 Виготовлення жакету**

**Зміст компетентності** неткані матеріали для виготовлення швейних виробів та їх пошивні властивості, сучасні прокладкові матеріали; Моделі жіночих жакетів. Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви ліній та зрізів. Технічні умови на розкрій. Дублювання деталей жіночого жакету. Правила і способи зшивання нерозрізних виточок та рельєфів. Волого-теплова обробка виточок. ВТО пілочок. Обробка бортів відрізними та комбінованими підбортами*.* Уточнення країв борту та низу, прокладання пружка. Призначення під бортів, види під бортів. Форма і їх розміри. Кількість і місця допустимих надставок. З’єднання основних частин. ВТО під бортів. Наметування під бортів на пілочки. Обробка спинок*.* Обробка спинки зі шлицею. Обробка спинок суцільних і зі швом по середині.*.* З’єднання бокових зрізів у виробах з різним ступенем прилягання. Місця посадки. Технічні вимоги до з’єднання бокових зрізів. ВТО бокових швів. Обробка виточок по плечових зрізах спинки, ширина шва з’єднання плечових зрізів. Наявність і величина посадки. ВТО плечових швів. Обробка низу виробу. З’єднання частин нижнього коміра. Технічні умови і способи з’єднання нижнього коміра з прокладкою. Волого-теплова обробка нижнього коміра. З’єднання нижнього коміра з верхнім обшивним швом. З’єднання коміра з виробом. Види рукавів. Складові частини рукавів. Обробка верха двох шовного вшивного рукава без шлиці. Технологія обробки підкладки рукавів і способи з’єднання її з рукавами. Обробка рукавів з простроченими, відлітними і відкритими шлицями. З'єднання рукавів з проймами*.* Контрольні точки для з'єднання рукавів з проймами. Розподіл посадки по окремих ділянках. Величина посадки рукавів в залежності від конструкції виробу і тканини. Вметування і вшивання рукавів у пройми. Обробка пройм, (обробка верхніх і задніх плечових накладок, підокатників). Деталі крою підкладки. Послідовність обробки підкладки та з’єднання її з виробом. характеристика, принцип роботи та особливості швейних машин напівавтоматів для виготовлення петель на верхньому одязі; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання жакету; розрахунок та побудова креслення жіночого жакету напівприлеглого силуету; розрахунок та побудова креслення вшивного двошовного рукава для жакету; розрахунок та побудова відкладного коміра з вилогами; особливості конструювання жакетів різних покроїв, моделювання вертикальних та фігурних рельєфів послідовність замальовки робочих ескізів моделей жакету

Практичні роботи:

1. Розрахунок та побудова креслення жіночого жакету напівприлеглого силуету на конкретну фігуру
2. Технічне моделювання жакетів з рельєфами, відрізним бочком, напів рельєфами, підрізами, кокетками згідно ескізу.
3. Технічне моделювання жакета з різними видами комірів згідно ескізу.
4. Розрахунок та побудова креслення двошовного вшивного рукава для жакету

Код і назва компетентності  **КРВ – 4.3.3 Особливості виготовлення куртки**

**Зміст компетентності** плащові та курткові тканини; комплексні, шкіряні матеріали та матеріали з плівок для виготовлення одягу; особливості виготовлення швейного виробу з не текстильних та комплексних матеріалів;

Моделі курток. Опис зовнішнього вигляду. Особливості виготовлення курток з не текстильних та комплексних матеріалів. Обробка дрібних деталей: шльовок, вішалок, поясів, хлястиків, бретель, утримувачів кілець. Особливості обробки спинки та пілочок. Обробка бортів з суцільно кроєними та відрізними підбортами з різними видами застібок: з наскрізними на ґудзики та петлі, з потайною, з застібкою на кільця, кнопки, пряжки, тасьму -«блискавку». Технічні вимоги на обробку бокових швів. Способи обробки низу курток. Види комірів. Технічні вимоги на їх виконання. Обробка плечових швів та з’єднання коміра з горловиною. Обробка капюшонів. З’єднання капюшонів з горловиною. Види рукавів. Особливості обробки рукавів покрою реглан*.* Деталі крою. Назви ліній та зрізів. Конструктивні та технологічні особливості моделей. Технологічна послідовність обробки курток з рукавами покрою реглан. Особливості обробки одношовного, двошовного, трьох шовного рукавів реглан. Особливості обробки пройм. З'єднання рукавів з проймами. Особливості обробки курток з суцільно викроєними рукавами*.*  Деталі крою. Конструктивні і технологічні особливості моделей. Технологічна послідовність обробки виробів з суцільно викроєними рукавами. Кінцеве оздоблення виробу.; призначення, характеристика та принцип роботи новітнього обладнання для виготовлення одягу; розмірні ознаки та прибавки, які необхідні для конструювання куртки; розрахунок та побудова креслення жіночої куртки прямого силуету; технічне моделювання простих моделей курток; послідовність замальовки робочих ескізів моделей куртки

Практичні роботи:

1. Розрахунок та побудова креслення жіночої куртки прямого силуету на задану фігуру
2. Технічне моделювання простих моделей курток за ескізом

Код і назва модуля **«КРВ –4.4» Виконання ремонту одягу та оновлення швейних виробів**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.4.1 Виконання ремонту одягу**

**Зміст компетентності** асортимент, класифікація, характеристика та властивості матеріалів для виконання ремонту одягу;**.** Значення ремонту одягу. Відомості про зношеність одягу та види його ремонту. Середній та значний ремонт. Методи ремонту окремих вузлів одягу.

Код і назва компетентності **КРВ – 4.4.2 Оновлення швейних виробів**

**Зміст компетентності** способи оновлення швейних виробів Перешивання одягу.

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:*** тестування, захист лабораторно – практичних робіт

|  |  |
| --- | --- |
|  | Розглянуто на засіданні методкомісії  Протокол №\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_  Голова методкомісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЗМІСТ**

**робочої навчальної програми професійно-практичної підготовки**

**Професія: 7433 Кравець**

**Професійна кваліфікація: Кравець 4-го розряду** .

Код і назва модуля **«КРВ – 4.1» Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.1.1 Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона праці. Ознайомлення з моделлю та технічними умовами на виготовлення чоловічої сорочки.

Підготовка деталей крою до пошиття. Обробка дрібних деталей. Обробка спинки, пілочок (подвійна накладна, пришивна, настрочна кокетка, накладної кишені, застібки). Обробка плечових зрізів. Обробка коміра та з’єднання з горловиною. Обробка рукавів (розрізу застібки). Вшивання рукавів в пройму. Обробка бічних зрізів. Обробка низу рукавів, нижнього зрізу виробу. Кінцеве оздоблення виробу (обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання фурнітури). Контроль якості готового виробу.

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:***  тестування, виготовлення чоловічої сорочки

Код і назва модуля **«КРВ – 4.2» Виготовлення чоловічих штанів, напівкомбінезонів**

Код і назва компетентності  **КРВ – 4.2.1 Виготовлення чоловічих штанів**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці. Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення чоловічих брюк. Підготовка деталей крою до пошиття (нанесення контрольних знаків, основних конструктивних ліній), перенесення лінії з однієї симетричної деталі на іншу. Волого-теплова обробка половинок брюк. Обробка виточок, складок, дрібних деталей. З’єднання передніх половинок брюк з підкладкою . Обметування зрізів припусків на шов деталей. Обробка кишень. Обробка бічних та крокових швів. Обробка застібки. Обробка верхнього зрізу брюк (пришивним поясом, обшивками тощо). Обробка середніх зрізів брюк. Обробка низу брюк (швом у підгин, манжетою тощо). Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, пришивання фурнітури тощо). Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів

Код і назва компетентності **КРВ – 4.2.2 Особливості виготовлення напівкомбінезонів**

**Зміст компетентності** виконувати різні способи обробки технологічних вузлів напівкомбінезонів (виконання прорізних кишень, обшивних петель, викроювання та підгонки підкладки з верхом виробу, тощо)

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:***  виготовлення чоловічих штанів, виготовлення напівкомбінезона .

Код і назва модуля **«КРВ – 4.3» Виготовлення верхнього жіночого одягу (жилету, жакету, куртки)**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.3.1 Виготовлення жилету**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці. Підготовка до І примірки: перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання дрібних деталей; перевірка деталей крою, перенесення контрольних на симетричні деталі, нанесення конструктивних ліній моделі,дублювання пілочок, волого-теплова обробка пілочок та спинки. зметування виточок, складок, рельєфів, тощо (по моделі). Вметування нижнього коміра в горловину. Заметування низу. Підготовка виробу до другої примірки: уточнення ліній, що змінилися під час примірки, перенесення намічених ліній на симетричну деталь виробу, обробка спинки пілочок (виточок, складок, кишень, тощо) обробка плечових, бічних зрізів, обробка краю борту, коміра та з’єднання його з горловиною виробу, розкрій деталей підкладки, заметування низу виробу. Обробка виробу після ІІ примірки: обробка підкладки, з’єднання її з виробом, кінцеве оздоблення виробу (волого-теплова обробка, обметування петель, пришивання фурнітури тощо), контроль якості виробу.

Код і назва компетентності **КРВ – 4.3.2 Виготовлення жакету**

**Зміст компетентності** Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці. Підготовка до І примірки: перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання дрібних деталей; перевірка деталей крою, перенесення контрольних на симетричні деталі, нанесення конструктивних ліній моделі, дублювання пілочок, волого-теплова обробка пілочок та спинки, зметування виточок, складок, рельєфів, тощо (по моделі). Вметування нижнього коміра в горловину. Обробка рукава, вметування правого рукава в пройми, прикріплення плечових накладок, заметування низу. Підготовка виробу до другої примірки: уточнення ліній, що змінилися під час примірки, перенесення намічених ліній на симетричну деталь виробу, обробка спинки пілочок (виточок, складок, кишень, тощо); обробка плечових, бічних зрізів, обробка краю борту, коміра та з’єднання його з горловиною виробу, розкрій деталей підкладки, обробка рукавів, вметування їх в пройми, прикріплення плечових накладок, заметування низу виробу.Обробка виробу після ІІ примірки: вшивання рукавів в пройми, обробка підкладки, з’єднання її з виробом, кінцеве оздоблення виробу (волого-теплова обробка, обметування петель, пришивання фурнітури тощо), контроль якості виробу.

Код і назва компетентності  **КРВ – 4.3.3 Особливості виготовлення куртки**

**Зміст компетентності** Виконувати різні способи обробки технологічних вузлів куртки (обробку бортів, лацканів, комірів, горловини, пройм, прорізних кишень, обшивних петель, з’єднання коміра з горловиною, з єднання рукавів з проймами, викроювання та підгонку підкладки з верхом виробу, наметування підборту, верхнього коміра, остаточну волого-теплову обробку куртки);

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:* Виготовлення жакету.**

Код і назва модуля **«КРВ –4.4» Виконання ремонту одягу та оновлення швейних виробів**

Код і назва компетентності **КРВ – 4.4.1 Виконання ремонту одягу**

**Зміст компетентності** виконувати ремонт одягу різними способами; ремонтувати й оновлювати жилети на хутряній підкладці, натільну білизну (типу піжам, кальсонів, нічних та нижніх сорочок), постільну фасонну білизну (типу підковдра), ковдри, фартухи, рукавички, вироби виробничого одягу (у масовому виробництві) білизну та інші подібні їм вироби з різних матеріалів, ремонтувати шляхом вклеювання, вшивання, пришивання, настрочування вставок, доточок, накладок (наколінники, налокітники) на ділянках верху під час пошиття та ремонту різних виробів. Зашивати дефекти в штучних виробах зі збереженням рисунка, штопати візерунчасті та капронові вироби, трикотажні полотна, розправляти затяжки

Код і назва компетентності **КРВ – 4.4.2 Оновлення швейних виробів**

**Зміст компетентності** виконувати оновлення швейних виробів різними способами обробки; оновлювати жилети на хутряній підкладці, натільну білизну (типу піжам, кальсонів, нічних та нижніх сорочок), постільну фасонну білизну (типу підковдра), ковдри, фартухи, рукавички, вироби виробничого одягу (у масовому виробництві), білизну та інші подібні їм вироби з різних матеріалів

***Форма проведення контролю за засвоєнням модуля:***  виконання ремонту: низу чоловічих штанів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Розглянуто на засіданні методкомісії  Протокол №\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_  Голова методкомісії\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |